**临朐县沂泰建材有限公司商品混凝土生产混合砂（2024年度第四批次）报价函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **资格要求** | **质量技术要求** | **报价要求** | **单价(元/吨）** |
| 混合砂12000吨 | 1.具有相应生产或供应能力的单位，营业执照内容符合甲方要求；2.本项目不接受联合体参加投标。 | 符合JGJ52-2006标准要求。中砂其中细度模数3.0-2.3，含泥量≤2.0%，泥块含量≤1.0%，总压碎指标小于30%。 | 含水量详见扣水标准；供货期间不调整单价。 |  |
| **验收标准：结算数量按甲方过磅单确认的实际供货数量进行结算，含水率按天抽检，作为该日供货量的平均含水率，扣减相应水分重量后为实际重量。供应商在报价时充分考虑到含水量的问题。（例：某日，供货10车，抽检3车，含水率分别为7%、8%、9%，则该日10车平均含水率为8%，扣减10车为8%的水分后的实际重量为结算重量）** |
| **总价：**  |

**报价单位：  （盖章）**

**日期：    年  月  日**